Kivet kiinnostaa – Diaesityksen selvennys E.Tammisto, A.Stölting, A.Niemi

Dia 2: Asfaltti, noppakivet, sauvakivet, rotvalli (katukivet), betoniset reunakivet, nupukivet

* valkoiset sauvakivet pinnasta kärsineet
* osa kivistä painunut
* viherkasvillisuutta pukkaa kivien välistä
* asfaltissa halkeamia
* hyvät valinnat pintamateriaaleissa, erityisesti pyörätien ja jalkakäytävän erotus tehty omaperäisesti
* jalankulkuväylän kiveys ladottu parkettiladonnalla

Dia 3: Noppakivet, sauvakivet, betoniset reunakivet, asfaltti

* kukkaistutuksen ympärille kivillä huono pohja, mikä johtanut huonoon nykytilaan
* betoniset reunakivet kärsineet ylityksistä
* erikoiset ylitykset tehty siististi
* sauvakivien puskusauma ja asettelu hyvässä kunnossa

Dia 4: Sauvakivet, noppakivet, perinnekivet, betoniset reunakivet, betoniset portaat

* perinnekivinen polku pohjiltaan huono ja kärsinyt maan liikkeistä sekä kasvillisuuden invaasioista
* kaivonkannet koholla kivipintaan nähden
* noppakivinen erottelu pyöräalueella mukavan näköinen

Dia 5: Betonilaatat, hiotut luonnonkivet, noppakivet, sauvakivet, graniitti laatta, asfaltti

* keskimmäisen kaivon kierron toteutuksessa toivomisen varaa
* epämääräistä viherrystä toisen kaivon ympärillä
* viheralueet rajattu tyylikkäästi kivetyksellä, mutta kasvillisuus levinnyt väliköihin
* asfaltin ja sauvakivien saumassa toinen pää leveämpi

Dia 6: Sauvakivet, liuskekivet, seulanpääkivet, hiotut luonnonkivet, betoniset reunakivet, asfaltti

* sauvakivien kanssa pientä ongelmaa, syynä huonot pohjat?
* kaikin puolin hyvännäköistä jälkeä

Dia 7: Sauvakivet, betoniset reunakivet, betonikivi, luonnonkivi, kaarrekivi

* siistit viemärien kierrot ympyräladonnalla
* ajoluiskan ladonta parkettiladontana, muuttuen myöhemmin asfaltiksi
* ajoluiska erotettu betonikivellä muusta väylästä
* jalankulkuväylällä alue parkettiladottuja sauvakiviä

Dia 8: Sauvakivet, noppakivet, asfaltti, pesubetonikivi, luonnonkivi

* tolpan ympärys tehty leikatuista kivistä, samoin kaivon ympärys
* asfaltin ja sauvakivien liitoksessa mielenkiintoinen muoto
* rumat pesubetonikivi portaat, saumausjäljet edelleen näkyvissä
* luonnonkivinen seinänosto
* kasvillisuus kinkeää reunojen välistä esiin, muuten kunto hyvä

Dia 9: Nupukivet, sauvakivet, noppakivet, asfaltti, luonnonkivi

* noppakiveyksestä lähtenyt muutamia kiviä liikkeelle.
* graniittipenkki ottanut itseensä suomen talvesta
* Ajotien vaihtuminen jalankulkuväyläksi tehty selväksi joka suunnassa

Dia 10: Sauvakivet, nupukivet, betoni, asfaltti, luonnonkivi, noppakivet

* noppakiveys kärsinyt talonreunustalla ja alue on sammaleen valtaama
* asfalttiliitoksessa halkeamia
* betoniajoluiskan liitos vähän epämääräinen
* pienen kunnostuksen tarpeessa moni paikka
* sisäänkäynnin edusta pyritty pitämään matalana kulun helpottamiseksi

Dia 11: Noppakivet, asfaltti, sauvakivet, nupukivet, betonilaattaa, reunakivet

* risteys jäätävän näköinen sekamelska
* kaivojen kierto yritetty tehdä ympyräladonnalla… väleissä asfalttiakin ja jälki sen mukaista
* korotettu risteys tehty erivärisistä luonnonkivistä
* kulutuksen jälkiä siellä täällä

Dia 12: Noppakivet, nupukivet, sauvakivet, asfaltti, perinnekivet

* Ajoluiska tehty betonista, johon on upotettu luonnonkiviä pidon parantamiseksi
* luiskan ja asfaltinliitos tehty kourulla
* vesikourussa käytetty perinnekiviä ja sen reunassa noppakiviä
* kaivot o kierretty sauvakivillä hyvin erikoisella värivalinnalla
* lamppujen juuret epämääräisesti sinnepäin tehty

Dia 13: Betonilaatta, nupukivet, asfaltti

* yksinkertaistettu katunäkymä betonilaatoista, kaivot ympäröity noppakivistä tehdyllä ympyräladonnalla
* korotusluiska tehty noppakivistä, mielenkiintoinen ratkaisu
* asfaltin ja kiveyksen liitoskohta siisti

Dia 14: Asfaltti, betoni, sauvakivet, reunakivet

* alue päättyy perinteiseen asfalttikatu maisemaan, jossa pyörätie on erotettu luonnonkiviraidalla
* parkkialueen betoni rakenteet monin paikoin kärsineet ajan hampaasta, epätasaisuuksia ja roiloja siellä täällä sekä muuta rakenteiden elämistä
* raudoitus työntynyt paikoin esille
* betoninen ajoluiska erotettu asfalttiväylästä metallilistalla

Dia 15: Luonnonkivi, noppakivet, betonikivet

* Työn alla oleva kiveysalue, jolle tehdään porrastettu näkymä erivärisistä kivistä
* alueella tuleva kiveys tehty normaalin lisäksi roomalaisella ladonnalla

Dia 16: Unikivet, asfaltti, nupukivet, betoni, luonnonkivi

* suojatie tehty erivärisistä unikivistä, pienellä korotuksella asfalttitasosta
* kulkuväylillä nupukiveystä, muutoin asfalttia
* tolpat ympäröity betonivalulla
* näyttää varsinaiselta tilkkutäkiltä eri ikäisten pintojen takia

Dia 17: Sauvakivet, nupukivet, seulanpääkivet, asfaltti, reunakivet

* jokaiselle jokaista kiveystä, todellinen tilkkutäkki jatkuu.
* puut kierretty seulanpääkivillä, portaissa sauvakiveä ja reuna-alueilla luonnonkiviä betonivalussa
* reunatöissä toivomisen varaa, lisäksi kasvillisuutta pukkaa läpi sieltä täältä
* ”ruma kukkapenkki”

Dia 18: Luonnonkivet, asfaltti, nupukivet, betoni

* asfaltti ja ”koristekivi” alueen välissä luonnonkivinen reunakivi. Luonnonkivet betonoitu
* puiden ympärillä nupukiveystä ja metallinen suojaritilä… osa puista puuttuu.
* asfaltti paikoin huonossa kunnossa ja paikkauksia useita

Dia 19: Betonikivi, puu, nupukivet, reunakivet

* puu-betoniportaat. Puinen runko, betoniset pintakivet
* makasiinin edessä nupukivetty alue, jossa kivien koko vaihtuu yllättäen… Ei ihan oo riittäny, mutta uusiakaan ei oo haettu.
* reunakivet liimattua luonnonkiveä

Dia 20: Betoni, asfaltti, seulanpääkivet, sauvakivet, reunakivet

* epämääräinen porrasrakennelma ratkaisu betonista ja asfaltista
* tukilaudoitus pysynyt paikoillaan kiveyksen reunalla
* hajonnutta asfaltti pintaa tullintorilla
* linnaladontaa muistuttava ladonta sauvakivestä tullintorin kauppakeskuksen oven edessä
* asfaltissa jälkiä siihen tehtyjen muutosten jälkeen